**附件21**

清远市市场监督管理局玩具产品质量监督

抽查实施细则（2023年）

 一、抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量。

每批次样品抽取3个，2个作为检验样品，1个作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| A类a | B类b |
| 一、机械与物理性能正常使用 |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-20144.3 | GB 6675.2-20144.3 |  | ● |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-20144.4 | GB 6675.2-20145.2 | ● |  |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-20144.5.1 | GB 6675.2-20145.3 | ● |  |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-20144.5.2 | GB 6675.2-20145.4 | ● |  |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-20144.5.3 | GB 6675.2-20145.5 | ● |  |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-20144.5.4 | GB 6675.2-20145.6 |  | ● |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-20144.5.5 | GB 6675.2-20144.5.5 |  | ● |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-20144.5.6 | GB 6675.2-20144.5.6 、5.10 |  | ● |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-20144.5.7 | GB 6675.2-20144.5.7 |  | ● |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-20144.5.8 | GB 6675.2-20144.5.8及第1号修改单 | ● |  |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-20144.6.1 | GB 6675.2-20145.8及第1号修改单 | ● |  |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-20144.6.2 | GB 6675.2-20144.6.2及第1号修改单 | ● |  |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-20144.6.3 | GB 6675.2-20145.8及第1号修改单 | ● |  |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-20144.6.4 | GB 6675.2-20144.6.4及第1号修改单 |  | ● |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-20144.6.5 | GB 6675.2-20145.8、4.6.5及第1号修改单 |  | ● |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-20144.7.1 | GB 6675.2-20145.9及第1号修改单 | ● |  |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-20144.7.2 | GB 6675.2-20144.7.2及第1号修改单 | ● |  |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-20144.7.3 | GB 6675.2-20144.7.3及第1号修改单 |  | ● |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-20144.8.1 | GB 6675.2-20144.8.1 | ● |  |
| 20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-20144.10 | GB 6675.2-20145.10 | ● |  |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-20144.11.1 | GB 6675.2-20145.11.1、4.11.1 | ● |  |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-20144.11.2 | GB 6675.2-20145.11.2 | ● |  |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-20144.11.3 | GB 6675.2-20144.11.3 | ● |  |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-20144.11.4 | GB 6675.2-20144.11.4 | ● |  |
| 25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-20144.12.3 | GB 6675.2-20144.12.3 |  | ● |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-20144.13.1 | GB 6675.2-20144.13.1及第1号修改单 |  | ● |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-20144.13.2 | GB 6675.2-20144.13.2及第1号修改单 |  | ● |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-20144.13.4 | GB 6675.2-20144.13.4及第1号修改单 |  | ● |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-20144.13.5 | GB 6675.2-20144.13.5及第1号修改单 |  | ● |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-20144.14 | GB 6675.2-20144.14及第1号修改单 |  | ● |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-20144.16.3 | GB 6675.2-20144.16.3 |  | ● |
| 32 | 仿制防护玩具 | GB 6675.2-20144.17 | GB 6675.2-20145.14 |  | ● |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-20144.18.1 | GB 6675.2-20144.18.1及第1号修改单 |  | ● |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-20144.18.2 | GB 6675.2-20145.15、4.18.2、5.2及第1号修改单 | ● |  |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-20144.18.3 | GB 6675.2-20145.15、4.18.3 |  | ● |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-20144.19 | GB 6675.2-20144.19 | ● |  |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-20144.24 | GB 6675.2-2014第5章相关条款、5.19 |  | ● |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-20144.25 | GB 6675.2-20145.2、5.24.5、5.24.6.1、5.20 | ● |  |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-20144.28 | GB 6675.2-20144.28、5.25 | ● |  |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-20144.29 | GB 6675.2-20144.29 | ● |  |
| 二、机械与物理性能可预见的合理滥用 |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-20144.2、4.4.1、4.4.2 | GB 6675.2-20145.2、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 2 | 边缘 | GB 6675.2-20144.6 | GB 6675.2-20145.8、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7及第1号修改单 | ● |  |
| 3 | 尖端 | GB 6675.2-20144.7 | GB 6675.2-20145.9、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7及第1号修改单 | ● |  |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-20144.5.2 | GB 6675.2-20145.4、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | ● |  |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-20144.5.3 | GB 6675.2-20145.24.6.3、5.5 | ● |  |
| 6 | 弹珠 | GB 6675.2-20144.5.7 | GB 6675.2-20145.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 |  | ● |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-20144.6.5 | GB 6675.2-20145.8、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7及第1号修改单 |  | ● |
| 8 | 突出物 | GB 6675.2-20144.8.1 | GB 6675.2-20145.24.6.4 | ● |  |
| 9 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-20144.9 | GB 6675.2-20145.24.8、5.24.6.4、5.8、A5.9 |  | ● |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-20144.13.1 | GB 6675.2-20145.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、A.4.13.1及第1号修改单 |  | ● |
| 11 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-20144.13.2 | GB 6675.2-20145.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、4.13.2及第1号修改单 |  | ● |
| 12 | 驱动机构 | GB 6675.2-20144.13.4 | GB 6675.2-20145.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、5.7及第1号修改单 |  | ● |
| 13 | 发条钥匙 | GB 6675.2-20144.13.5 | GB 6675.2-20145.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.7、4.13.5及第1号修改单 |  | ● |
| 14 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-20144.18.2 | GB 6675.2-20145.24.5、5.24.6.4及第1号修改单 | ● |  |
| 15 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-20144.18.3 | GB 6675.2-20145.24.5、5.24.6.4 | ● |  |
| 16 | 口动玩具 | GB 6675.2-20144.25 | GB 6675.2-20145.2、5.20、5.24.5、5.24.6.1 | ● |  |
| 三、易燃性能 |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-20144.1 | GB 6675.3-20145.1 | ● |  |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-20144.2 | GB 6675.3-20145.2、5.3、5.4 |  | ● |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-20144.3 | GB 6675.3-20145.4 | ● |  |
| 4 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具 | GB 6675.3-20144.5 | GB 6675.3-20145.5、5.6 |  | ● |
| 四、特定元素的迁移 |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 4.1 | GB 6675.4-2014  | ● |  |
| 五、增塑剂 |
| 1 | DEHP、DBP、 DIDP、DINP、BBP、DNOP | GB 6675.1-2014 5.3.7 | GB/T 22048-2015或GB/T 22048-2022 | ● |  |
| a极重要质量项目。b重要质量项目。适用范围内的玩具，对上列检验项目逐一进行检测时，遇不适用项目不进行判定，但检验报告应标明不适用项。 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

 三、判定规则

 （一）依据标准

GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》及第1号修改单

GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》

GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

 （二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。