清环审〔2025〕5号

清远市生态环境局关于清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂

扩建项目环境影响报告书的批复

清远慧谷新材料技术有限公司：

你公司（统一社会信用代码：9144188105244798XN，法定代表人：张启宏）报批的《清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目环境影响报告书》（以下简称报告书）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，经研究，批复如下：

项目建设性质属于扩建。清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目（以下简称项目）位于清远华侨工业园英德东华精细化工定点基地二期现有厂区内，不新增占地面积。扩建增加各类树脂、涂料产品产能13万吨/年，包括丙烯酸树脂20000吨/年、聚酯树脂4000吨/年、聚氨酯树脂9000吨/年、有机硅树脂4000吨/年、环氧树脂8000吨/年、UV聚合树脂3000吨/年、改性聚烯烃树脂2000吨/年、油性涂料30000吨/年、水性涂料50000吨/年；已批未建丙烯酸/酯单体的3000吨/年产能调整为丙烯酸树脂2000吨/年、聚氨酯树脂1000吨/年；已批已建的无机材料650吨/年产能取消；扩建后全厂年产各类树脂产品6.95万吨、涂料产品11万吨。

二、根据报告书的评价结论，清远市生态环境局英德分局的意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估报告，在全面落实报告书和本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

严格落实大气污染防治措施。树脂生产车间工艺废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表5大气污染物特别排放限值；涂料生产车间工艺废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2大气污染物特别排放限值；树脂生产车间、涂料生产车间臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

研发中心水性实验室、工业实验室、应用实验室废气中的非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表5大气污染物特别排放限值两者中的较严值；丙烯酸、氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表5大气污染物特别排放限值；TVOC、苯系物执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值。

研发中心树脂实验室废气中的非甲烷总烃、丙烯酸执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表5大气污染物特别排放限值；苯系物、TVOC执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。

活性炭离线脱附催化燃烧装置、污水处理站、储罐区、危废仓废气执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表5大气污染物特别排放限值两者中的较严值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。备用发电机燃烧废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

无组织废气中的厂界非甲烷总烃、颗粒物、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表9企业边界大气污染物浓度限值；苯的厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值两者中的较严值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新改扩建二级标准值。厂区内VOCs无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B.1厂区内VOCs无组织排放限值。

各排气筒高度应不低于报告书建议值。

严格落实水污染防治措施。项目各类生产废水、初期雨水经厂区自建污水处理设施处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024修改单）表2间接排放、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和清远华侨工业园中区污水处理厂接管标准的较严值后，通过园区污水管网排入清远华侨工业园中区污水处理厂进一步处理。生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和清远华侨工业园中区污水处理厂接管标准的较严值后，通过园区污水管网排入清远华侨工业园中区污水处理厂进一步处理。全厂废水排放量控制在50980.5吨/年以内，污染物总量指标纳入清远华侨工业园中区污水处理厂排放总量管理。

项目需合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声等降噪措施。东、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值要求，南侧厂界噪声执行4类标准限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，加强与区域环境风险防范体系的联动，切实防范环境污染事故发生。

（六）扩建完成后，全厂挥发性有机物排放总量控制在75.0788吨/年以内，氮氧化物排放总量控制在1.0132吨/年以内。根据清远市生态环境局英德分局《关于征求清远慧谷新材料技术有限公司年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目环境影响报告书意见的复函》，新增挥发性有机物排放总量53.4788吨/年在月亮（英德）纸品有限公司VOCs“一企一策”综合整治削减量中安排。

三、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，并按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申领排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请清远市生态环境局英德分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应按规定接受生态环境部门日常监督检查。

清远市生态环境局
2025年4月28日

公开方式：主动公开

抄送：清远市生态环境局英德分局、清远英德高新技术产业开发区管理委员会、广东环境保护工程职业学院、清远市南清环保有限公司

清远市生态环境局 2025年4月28日印发